

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | 08.2016 |  | 944 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

|  |
| --- |
| Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 и [частью](consultantplus://offline/ref=6E979A92BA9CF539C7844C2C992077E181356DFF08BBCB6953C49090739923AC90DAAA27718D928DtDoCE) 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить [нормативы](#P42) финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 1).

2. Утвердить [Правила](#P101) расчета размера ассигнований бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения (Приложение 2).

3. Утвердить [периодичность](#P190) проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 3).

4. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" обеспечить переход к финансированию автомобильных дорог муниципального образования по установленным настоящим постановлением нормативам с 01 января 2017 года, исходя из возможностей доходной базы окружного бюджета.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **Т.В.Федорова** |

Приложение 1

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 26.08.2016 № 944

[Нормативы](#P42) финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в ценах 2015 года):

|  |  |
| --- | --- |
| Вид покрытия | Норматив, тыс. рублей |
| Асфальтобетонное | 2 213,227 |
| Цементобетонное | 1 132,658 |
| Щебеночные и гравийные | 922,399 |
| Без покрытия | 505,260 |

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 1 км (в ценах 2015 года):

|  |  |
| --- | --- |
| Вид покрытия | Норматив, тыс. рублей |
| Асфальтобетонное | 36 051,744 |
| Цементобетонное | 37 247,072 |
| Щебеночные и гравийные | 27 721,703 |

1. Нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 1 км (в ценах 2015 года):

|  |  |
| --- | --- |
| Вид покрытия | Норматив, тыс. рублей |
| Асфальтобетонное | 15 325,744 |
| Цементобетонное | 13 109,401 |
| Щебеночные и гравийные | 10 637,715 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 26.08.2016 № 944

Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. Нормативы финансовый затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета муниципального образования, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом индекса - дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге.

2. Определение размера ассигнований из бюджета муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формулам:

1) Акап. рем. = Нкап. рем. x Lкап. рем.,

где:

Акап. рем. – размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей);

Нкап. рем. – норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей/км);

Lкап. рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих капитальному ремонту в году планирования (км);

2) Арем. = Нрем. x Lрем.,

где:

Арем. – размер ассигнований из бюджета муниципального образования на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей);

Нрем. – норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей/км);

Lрем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих ремонту в году планирования (км).

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального образования на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем видам покрытий.

1. Расчет размера ассигнований из бюджета муниципального образования на содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:

Асод. = Нсод. x L, где:

Асод. – размер ассигнований из окружного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог для каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) (тыс. рублей);

Нсод. – норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог для каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) (тыс. рублей/км);

L – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия), перечень которых утвержден постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального образования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется как сумма ассигнований из бюджета муниципального образования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем видам покрытий и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия).

4. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального образования для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем видам покрытий и содержания грунтовых автомобильных дорог (без покрытия).

5. Протяженность автомобильных дорог местного значения утверждается постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих капитальному ремонту в году планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле:

Lкап. рем. = L / Tкап. рем. - Lрек.,

где:

L – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия), перечень которых утвержден постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Tкап. рем. – межремонтный [срок](#P154) работ по капитальному ремонту для дорог каждого вида покрытия согласно таблице 1, принимаемый в целях, установленных настоящими Правилами;

Lрек. – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, намеченных к реконструкции на год планирования (км).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих ремонту в году планирования (Lрем.), определяется по формуле:

Lрем. = L / Tрем. - (Lрек. + Lкап. рем.),

где:

L – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия), перечень которых утвержден постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Tрем. – межремонтный [срок](#P154) по ремонту для дорог каждого вида покрытия согласно таблице 1, принимаемый в целях, установленных настоящими Правилами.

Lрек. – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, намеченных к реконструкции на год планирования (км).

Lкап. Рем – расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих капитальному ремонту в году планирования.

Таблица 1

Межремонтные сроки

(лет)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид покрытия | | |
| Асфальтобетонное | Цементобетонное | Щебеночное и гравийное |
| Капитальный ремонт | 12 | 25 | 10 |
| Ремонт | 6 | 12 | 5 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 26.08.2016 № 944

Периодичность проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Покрытие | | | | без покрытия |
| асфальтобетонное | железобетонное | | гравийное |
| Земляное полотно, полоса отвода | | | | | |
| Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах | 15 раз в год | 15 раз в год | | 15 раз в год | 15 раз в год |
| Засыпка промоин откосов насыпей и выемок грунтом | 1 раз в год 8,5% от площади | 1 раз в год 8,5% от площади | | 1 раз в год 8,5% от площади | 1 раз в год 8,5% от площади |
| Скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода | 2 раза в год | 1 раз в год | | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков | 1 раз в год 0,02 га на 1 км дороги | 1 раз в год 0,02 га на 1 км дороги | | 1 раз в год 0,02 га на 1 км дороги | 1 раз в год 0,02 га на 1 км дороги |
| Срезка и планировка обочин | 6 раз в год | 6 раз в год | | - | - |
| Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см | 1 раз в год 2% от площади | 1 раз в год 2% от площади | | - | - |
| Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах | 1 раз в год 1,5% от площади | 1 раз в год 1,5% от площади | | - | - |
| Восстановление, прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных | 1 раз в год 20% от протяженности | 1 раз в год 20% от протяженности | | 1 раз в год 20% от протяжен  ности | - |
| Проезжая часть (включая мостовые сооружения) | | | | | |
| Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия | 1 раз в год 2,5% от площади | | - | - | - |
| Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях | 1 раз в год 150 пм трещин на 1 000 м² покрытия | | - | - | - |
| Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката | 1 раз в год 50 пм на 1 км | | - | - | - |
| Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи | 14 раз в год | | - | - | - |
| Профилирование щебне-гравийного покрытия дорог | - | | - | 16 раз в год | 8 раз в год |
| Ремонтное профилирование с добавлением песчано-гравийной смеси | - | | - | 1 раз в год, 5% от площади | 1 раз в год, 5% от площади |
| Обеспыливание на всю ширину | - | | - | 1 раз в год | - |
| Заливка трещин на цементобетонных покрытиях | - | | 20 пм трещин на 1 000 м покрытия | - | - |
| Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит | - | | 3,6% от площади покрытия | - | - |
| Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, с удалением при необходимости отслуживших линий | 2 раза за сезон 100% | | - | - | - |
| Механизированная очистка покрытия и обочин от снега | 176 раз в год | | 82 раза в год | 82 раза в год | 82 раза в год |
| Распределение противогололедных материалов | 68 раз в год | | 68 раз в год | 68 раз в год | 68 раз в год |
| Вывоз снега из населенных пунктов | в течение года 5 530 м³ | | - | - | - |
| Мостовые сооружения | | | | | |
| Исправление поверхностных повреждений перильных ограждений | 1 раз в год 1% от протяженности | | 1 раз в год 1% от протяжен  ности | 1 раз в год 1% от протяжен  ности | - |
| Исправление локальных разрушений слоев дорожной одежды вдоль деформационных швов | 1 раз в год 5% от площади | | 1 раз в год 5% от площади | 1 раз в год 5% от площади | - |
| Окраска перил по всей длине | 1 раз в год 100% от площади | | 1 раз в год 50% от площади | 1 раз в год 50% от площади | - |
| Восстановление укрепления конусов бетоном | 1 раз в год 1% от площади | | 1 раз в год 1% от площади | 1 раз в год 1% от площади | - |
| Элементы обустройства автомобильных дорог | | | | | |
| Замена светоотражающих элементов на ограждениях | в течение года 25% от наличия | | в течение года 25% от наличия | в течение года 25% от наличия | - |
| Устранение отдельных повреждений бордюрного камня | в течение года 4% от площади | | - | - | - |
| Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТу секций барьерных ограждений | 1 раз в год 7% от протяженности | | 1 раз в год 7% от протяжен  ности | 1 раз в год 7% от протяжен  ности | - |
| Очистка пешеходных ограждений от пыли и грязи и их и окраска по всей длине | 1 раз в год | | - | - | - |
| Окраска автопавильонов | 1 раз в год | | - | - | - |
| Устранение мелких повреждений автопавильонов | 1 раз в год | | - | - | - |
| Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей | 28 раза в год | | - | - | - |
| Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянке автомобилей | 1 раз в год 1,5% от площади | | - | - | - |
| Уборка тротуаров | 5 раз в год | | - | 5 раз в год | - |
| Устранение повреждений покрытия тротуаров | 1 раз в год 1,5% от площади | | - | 1 раз в год 1,5% от площади | - |
| Очистка водоприемных колодцев | 1 раз в год | | - | - |  |
| Ремонт бетонных водоприемных колодцев | 5% от площади | | - | - | - |
| Замена дефектных решеток водоприемных колодцев | 10% от количества | | - | - | - |
| Замена щитков дорожных знаков | 1 раз в год 15% от наличия | | 1 раз в год 15% от наличия | 1 раз в год 15% от наличия | 1 раз в год 15% от наличия |
| Замена стоек дорожных знаков | 1 раз в год 8,50% от наличия | | 1 раз в год 8,50% от наличия | 1 раз в год 8,50% от наличия | 1 раз в год 8,50% от наличия |
| Замена сигнальных столбиков | 1 раз в год 20% от наличия | | 1 раз в год 20% от наличия | 1 раз в год 20% от наличия | 1 раз в год 20% от наличия |
| Очистка и мойка щитков и стоек дорожных знаков | 4 раза в год | | 4 раза в год | 4 раза в год | - |
| Содержание светофоров | по расчету | | по расчету | по расчету | - |
| Очистка от снега элементов обстановки пути, берм, дорожных знаков | 16 раз в год | | 16 раз в год | 16 раз в год | 16 раз в год |
| Уборка снега у ограждений | 26 раз в год | | 26 раз в год | 26 раз в год | - |
| Очистка от снега и льда автобусных остановок, тротуаров, автомобильных стоянок и парковок | 82 раза в год | | 82 раза в год | 82 раза в год | - |
| Обработка противогололедными материалами автобусных остановок, тротуаров, автомобильных стоянок и парковок | 68 раз в год | | 68 раз в год | 68 раз в год | - |